附件1：项目采购需求

**项目采购需求**

**安徽六安技师学院鉴定所生产实训考试候考室及可视系统建设项目采购需求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **参数** | **单位** | **数量** |
| **一、生产实训考试候考室及可视系统** | | | | |
| 1 | 候考室东隔墙1 | 休息室隔墙分为三部分材质，中间为钢筋骨站墙，外侧为木工板加固，最外侧为装饰用石膏板，墙面批灰、墙面油漆，满足坚实耐用、美观要求。 | 39 | 平方 |
| 2 | 候考室东隔墙2 | 休息室隔墙分为三部分材质，中间为钢筋骨站墙，外侧为木工板加固，最外侧为装饰用石膏板，墙面批灰、墙面油漆，满足坚实耐用、美观要求。 | 42 | 平方 |
| 3 | 候考室西隔墙1 | 休息室隔墙分为三部分材质，中间为钢筋骨站墙，外侧为木工板加固，最外侧为装饰用石膏板，墙面批灰、墙面油漆，满足坚实耐用、美观要求。 | 39 | 平方 |
| 4 | 实训室玻璃隔墙 | 中空玻璃、12cm厚钢化玻璃，外框要求不锈钢包边，含施工人工费、材料及安装运输费用。 | 28 | 平方 |
| 5 | 候考室隔墙玻璃门 | 双扇对开 | 2 | 幅 |
| 6 | 油漆 | 无毒环保，满足环保要求 | 240 | 平方 |
| 7 | 55寸液晶拼接大屏幕 | 1、单块拼接屏为55寸3.5mm ；单片尺寸：1214×685mm 分辨率 1920\*1080  亮度 500cd/m² 对比度 4000：1 反应时间 8 ms， 像素点距 0.5415\*0.5415mm，视角 178°/178°（水平/垂直） 可视面积 1210\*681，显示色彩 16.7M  2、电源 工作电压 100-240V，50-60Hz，最大功率 ≤240W 待机功率 5W  3、环境要求 工作温度 0℃～50℃ 工作湿度 10%～90%，储藏温度 -20℃～60℃储藏湿度 10%～90%  4、输入出接口满足USB口 1组（仅固件升级用，RS232输入1组，RS232输出2组， HDMI接口1组，VGA1组，DVI1组 ，复合视频1组， IR1组 | 2 | 台 |
| 8 | 定制前维护液压支架 | 支架满足55寸超窄边液晶单元安装及后期维护 | 2 | 套 |
| 9 | 半球监控摄像头 | 1、产品外形：半球式 2、成像色彩：日间模式：彩色，夜间模式：黑白 3、产品满足200万像素，采用高性能两百万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 可输出200万(1920×1080)@60fps 4、支持H.265编码，压缩比高，超低码流支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265，灵活编码 5、适用不同带宽和存储环境，最大红外监控距离20米，支持SD卡，SD卡空间不足，SD卡出错，网络断开，IP冲突，移动检测，视频遮挡，区域入侵，绊线入侵，物品遗留，物品搬移，场景变更，音频异常侦测，人脸侦测，支持128G SD卡，内置MIC 4、电源：DC12V/POE供电方式,方便工程安装 6、防护等级：支持IP67，IK10防护等级 | 6 | 台 |
| 10 | 枪机 | 1、产品外形：枪式 2、成像色彩：日间模式：彩色，夜间模式：黑白 3、产品满足200万像素，采用高性能两百万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 可输出200万(1920×1080)@60fps 4、支持H.265编码，压缩比高，超低码流支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265，灵活编码 5、适用不同带宽和存储环境，最大红外监控距离20米，支持SD卡，SD卡空间不足，SD卡出错，网络断开，IP冲突，移动检测，视频遮挡，区域入侵，绊线入侵，物品遗留，物品搬移，场景变更，音频异常侦测，人脸侦测，支持128G SD卡，内置MIC 4、电源：DC12V/POE供电方式,方便工程安装 6、防护等级：支持IP67，IK10防护等级 | 6 | 台 |
| 11 | 支架 | 1、全金属材质，表面喷涂防腐材质 2、支持角度自由调节 | 6 | 台 |
| 12 | 电源 | 1、输入110-240V，输出DC12V,2A 2、接口：5.5mmX2.1,内外 3、输入频率：50/60HZ，0.8A 4、凡供电设备为12V,2A且5.5mmX2.1DC电源接口的均可使用 | 8 | 个 |
| 13 | 安装调试及辅材 | 定制 | 1 | 批 |
| **二、设备端口强弱电施工** | | | | |
| 1 | 设备端口强弱电施工 | 含面板、线槽、强电材料、弱电材料等材料，包工包料，石膏板夹层暗线。 | 36 | 点位 |