附件1：办公设备采购需求

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **类别** | **意向**  **品牌** | **主要参数** | **主要用途** | **备注** |
| 1 | 高清摄像机 | DH-IPC-HFW2433DM-4G-SA-IL | **台** | 4 | 高清摄像机 | 大华 | 采用 400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高  可输出400万(2560×1440)@25fps  支持H.265编码，压缩比高，实现 码流传输  内置高效暖光和红外补光灯，红外监控距离80米，暖光补光距离30米  支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境  支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境  支持256G Micro SD卡，内置MIC  支持DC12V供电方式  支持IP67防护等级  支持4G功能，电信，移动，联通三大运营商 | 授课  培训 | 含电源支架等 |
| 2 | 三角架 |  | 套 | 4 | 配件 |  | 铝合金管材，可自由伸缩，伸缩距离1米—2米，可折叠、轻便 | 授课  培训 | 与摄像机配套使用 |
| 3 | SD存储卡 | 128G | 张 | 4 | SD卡 | 金士顿 | 容量：128GB  速度级别：UHS-I U3 Class 10 | 授课  培训 | 配件 |
| 4 | UPS电源 |  | 台 | 4 | 备用电源 |  | 5V9V12V应急备用不间断电源DC直流UPS充电宝 | 授课  培训 | 单台摄像机供电10小时以上 |
| 5 | 多功能复印机 | 225i | 台 | 1 | A3黑白多功能复印机 | 柯尼卡美能达 | 复印速度：22页/分钟  复印分辨路：600×600dpi  最大复印纸张：A3  纸盒容量：350页  纸盒数量：2个  双面器：标配  输稿器：标配  扫描类型：全彩色扫描仪 | 办公 |  |